Os extintores de **AGENTE QUÍMICO ÚMIDO AMEREX** são os melhores extintores de incêndio portáteis para aparelhos de cozinha de restaurantes que você pode adquirir. Cada modelo utiliza um agente extintor à base de acetato de potássio misturado especialmente que foi testado e aprovado pela UL para riscos de incêndio em cozinhas de restaurantes. A tendência recente ao uso de aparelhos de cozinha mais eficientes e de óleos vegetais exige a utilização de extintores de incêndio portáteis com maior capacidade de combate a incêndios e maior efeito de resfriamento para combater esses incêndios difíceis com temperaturas muito elevadas.

Disponível em dois tamanhos: 6 litros ou 2½ galões - com elegantes cilindros de aço inoxidável e difusores para aplicação com mangueiras e jatos de fácil utilização. A capacidade superior de combate a incêndios do agente químico úmido é liberada exatamente no local necessário, não deixando resíduos químicos secos. Os Modelos C260 e C262 são os extintores de incêndio ideais para uso em cozinha. Eles complementam a proteção automática do equipamento de cozinha existente, fornecendo uma margem extra de segurança.

Modelo C262

Modelo C260

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ROBUSTO**   * 5 anos de garantia do fabricante * Design para pressurização direta * Cilindros de aço inoxidável polido   - Os modelos USCG têm um revestimento durável de tinta em pó de poliéster de alto brilho   * Válvulas feitas inteiramente em aço inoxidável * Exclusivo cilindro sem fendas e soldado a topo * Testado em fritadeiras industriais de acordo com o protocolo de teste ANSI/UL711 e seguro para uso em aparelhos elétricos ligados * Aprovado na classificação 2A para atender às exigências de risco de ocupação do código de incêndio * Faixa de temperatura de 40°F a 120° F | **FÁCIL DE USAR**   * Carregado de fábrica * Pino de abertura grande em aço inoxidável * Agente extintor descarregado em névoa fina - Ajuda a evitar respingos de gordura e novos focos de fogo durante o resfriamento do aparelho * Aplicação precisa do agente extintor * Códigos QR e etiquetas bilíngues | **OPÇÃO**   * Os modelos C260CG e C262CG são aprovados pela USCG |
|  | **"A Amerex inventou o Extintor de Incêndio Portátil Classe K, especificamente projetado e testado para incêndios em cozinhas comerciais e foi a primeira a levá-lo às cozinhas comerciais."** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tipo de agente extintor** | **Agente químico úmido** | | | |
| **Número do modelo** | C260 | C262 | C260CG | C262CG |
| **Classificação UL e ULC** | 2A:K | | 2A:K | |
| **Capacidade** | 6 litros | 2.5 Gal | 6 litros | 2.5 Gal |
| **Peso para transporte (lbs.)** | 221 | 331 | 221 | 331 |
| **Altura (pol.)** | 19 | 241/2 | 19 | 241/2 |
| **Largura (pol.)** | 9 | 9 | 9 | 9 |
| **Profundidade (pol.)** | 7 | 7 | 7 | 7 |
| **Alcance (Inicial - Pés)** | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 |
| **Tempo de descarga (Seg.)** | 53 | 107 | 53 | 107 |
| **Suporte incluído** | Parede | Parede | Parede | Parede |